**Oral-B iO széria**

TARTOZÉKOK ÉS FUNKCIÓK:

1. Intelligens nyomásérzékelő funkciók
2. A fénygyűrű színének testreszabása az Oral\_b alkalmazáson keresztül
3. Kefefej «Ultimate Clean»
4. Kefefej «Gyengéd ápolás»
5. Kefefej tartó kupakkal
6. Kefefej tartó
7. Utazótáska
8. Töltő utazótáska: h1) Töltőlámpa / h2) tápegység (intelligens csatlakozó)
9. Töltse le az Oral-B alkalmazást, és csatlakozzon a Bluetooth®-hoz (lásd a hátsó oldalt)

**Megjegyzés**: A tartalom modelltől függően változhat

**LEÍRÁS**

1. Kefefej
2. Kefefej azonosító szimbólum
3. Intelligens nyomásérzékelő (fénygyűrű)
4. Interaktív kijelző
5. Markolat
6. Töltő
7. Be/ki kapcsoló gomb
8. Mód gomb
9. Interaktív kijelző funkciók
10. «Napi tisztítás» mód
11. «Érzékeny» mód
12. «Gum Care» mód
13. «Fehérítés» mód
14. «Intenzív tisztítás» mód
15. «Szuperérzékeny» mód
16. «Nyelv tisztítása» mód
17. Beállítások menü
18. A Beállítások menü funkciói
19. A Bluetooth®-beállítások kezelése
20. Fénygyűrű színének kiválasztása/módosítása
21. Nyelv kiválasztása/módosítása
22. Gyári beállítások visszaállítása
23. Visszajelzési funkciók
24. Időzítő
25. Az akkumulátor állapota
26. Csere emlékeztető
27. Kefefej visszajelzés

Üdvözöljük az Oral-B-nél. Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt elkezdi használni a készüléket. Mindenképp tartsa meg ezt a tájékoztatót.

**FONTOS**

Alkalmanként ellenőrizze a teljes készüléket és a kábelt is. Amennyiben a kábel sérült, úgy ne használja a készüléket, vigye Oral-B szakszervízbe. A készüléken ne módosítson semmit és ne szerelje meg saját kezűleg, mert ez áramütést vagy sérülést okozhat. Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülés nyílásába.

8 éves kor alatt nem ajánljuk a készülék használatát. A fogkeféket gyermekek, csökkent szellemi képességekkel rendelkezők, fizikális betegséggel küzdők és tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatja vagy ha megfelelő utasítások kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.

A fogkefe tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik el. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

Kizárólag a leírásban szereplő módon használja a készüléket. Ne használjon olyan kiegészítőket, melyeket a gyártó nem ajánl. Csak azt a töltőt használja, amely a készülékhez járt.

Kizárólag a készülékhez biztosított biztonsági extra kisfeszültségű tápegységgel ellátott töltőt és/vagy speciális kábelkészletet (intelligens dugó) használja. Ne cserélje ki, és ne változtassa meg annak bármely részét, különben fennáll az áramütés veszélye. Ha a töltőállványt / utazó töltő táskát a  492-xxxx jelöli, akkor csak ezzel az azonosítóval használja a Braun / Oral-B speciális kábelkészletet (intelligens dugó)

**FIGYELMEZTETÉS**

Soha ne helyezze a töltőt vízbe vagy víz közelébe, ahonnan csapba vagy kádba esne. Amennyiben ez megtörténne, soha ne nyúljon utána, hanem húzza ki a készüléket a konnektorból.

Kerülje a zsinór erős hajlítását, elakadását vagy szorítását.

Az eszköz nem cserélhető elemet tartalmaz. Ne nyissa ki, és ne szerelje szét a készüléket. Az akkumulátor újrahasznosításához az egész készüléket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően dobja ki. A markolat kinyitása tönkreteszi a készüléket, és érvényteleníti a garanciát.

Amikor kihúzza a készüléket, mindig a villásdugónál fogja meg, ne a zsinórnál húzza. Soha ne fogja meg a csatlakozót nedves vagy vizes kézzel, mert ez áramütést okozhat.

Ha bármilyen fogászati, szájhigiéniai betegséggel kezelik, használat előtt konzultáljon fogorvosával.

Ez a fogkefe személyi ápoló eszköz, és nem használhatja több beteg fogorvosi rendelőben vagy intézményben. Higiéniai okokból az egyes családtagok számára javasoljuk az egyedi fogkefe testek és kefefejek használatát.

Apró alkatrészek leválhatnak, tartsa gyermekek elől elzárva a készüléket.

A kefefej törésének – amely fulladásveszélyt vagy a fogak károsodását okozhatja – elkerülése érdekében az alábbiakat teheti:

* Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kefefej jól illeszkedik-e. Ha a kefefej (már) nem illeszkedik megfelelően, ne használja tovább a fogkefét. Soha ne használja kefefej nélkül a készüléket.
* Ha a fogkefetest leesik, akkor a következő használat előtt ki kell cserélni a kefefejet, még akkor is, ha sérülés nem látható.
* Három havonta cserélje ki a kefefejet, vagy hamarabb, ha a kefefej kopott.
* Minden használat után megfelelően tisztítsa meg a kefefejet (lásd a «Tisztítási ajánlások» részben). A megfelelő tisztítás biztosítja a fogkefe biztonságos használatát és működési idejét.

**Fontos információk**

Ez a fogkefe, töltő és tasak (tartozékok) NdFeB mágneseket tartalmaz, és mágneses tereket generál. Ha orvostechnikai eszközt használ, vagy beültetett orvostechnikai eszköze van, forduljon orvostechnikai eszközének gyártójához, vagy konzultáljon orvosával, ha kérdései vannak az Oral-B iO fogkeféjének biztonságos használatával kapcsolatban.

Az Oral-B fogkefe használható az okostelefonjával (a részleteket lásd a «A fogkefe csatlakoztatása okostelefonhoz részben»). Az elektromágnesesinterferencia és/vagy kompatibilis konfliktusok elkerülése érdekében tiltsa le a Bluetooth®-t a fogkefe fogantyúján (5), mielőtt korlátozott környezetben használja, például repülőgépen vagy korházak speciálisan megjelölt területein.

Tiltsa le a Bluetooth funkciót az alábbiak szerint: 1. Lépjen be az interaktív kijelző (4) «Beállítások» menüpontjába. 2. Válassza a Bluetooth menüpontot. 3. Válassza a letiltást. A Blutetooth engedélyezéséhez kövesse ugyanezeket a lépéseket. A pacemakert használóknak mindig 15 cm-nél messzebb kell tartaniuk a fogkefét a pacemakertől. Ha bármikor interferenciára gyanakszik, tiltsa le a Bluetooth-t.

**Specifikációk**

A feszültség specifikációt lásd a töltőegység alján.

**ELSŐ HASZNÁLAT**

Kapcsolja be a fogkefét a be/ki kapcsoló gomb (7) megnyomásával, és kövesse az interaktív kijelzőn (4) találhat utasításokat az első üzembe helyezés megkezdéséhez. Ha a kijelzőn nem kapott további utasításokat, válthat a módgombbal (8), és a be/ki kapcsoló gombbal (7). A beállításokat a «Beállítások» menü (17) segítségével bármikor megváltoztathatja.

TÖLTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

* Az akkumulátor feltöltéséhez helyezze a fogkefét a csatlakoztatott töltőre (6).
* A töltöttségi szintet az interaktív kijelző (4) mutatja. Miután teljesen fel van töltve a készülés, a kijelző kikapcsol. A teljes töltés általában 3 órát vesz igénybe.
* Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a motor csökkenti a sebességét, és az intelligens nyomásérzékelő (3) röviden pirosan villog. Miután az akkumulátor lemerült, a motor leáll. Egy használathoz legalább 5 perces töltésre lesz szüksége.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor lemerült (a kijelző ki van kapcsolva), töltse legalább 30 percig

* A markolatot mindig a csatlakoztatott töltőn tárolja annak teljes feltöltése érdekében. Az akkumulátor túltöltését a készülék megakadályozza.

Megjegyzés: Az akkumulátor optimális karbantartása érdekében szobahőmérsékleten tárolja markolatot. **Vigyázat:** Ne tegye ki a markolatot 50°C / 122°F-nál magasabb hőmérsékletnek.

**A FOGKEFE HASZNÁLATA**

**Fogmosás**

Helyezze a kefefejet a markolatra. Egy kis résnek kell maradni a fogantyú és a kefefej között. Emelje le a markolatot a csatlakoztatott töltőről, vagy egyszerűen vegye kézbe, hogy a markolat kijelzője aktiválódjon. Nedvesítse be a kefe fejet, és kenjen rá fogkrémet. A fröccsenés elkerülése érdekében a be/ki kapcsoló gomb megnyomása előtt vezesse a kefefejet a fogaihoz.

Megjegyzés: A kijelző bizonyos idő után kikapcsol. A kijelző aktiválásához nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot.

Vezesse a kefefejet fogról fogra. Kefélje le a fogak külső-, belső-, és rágó felületeit. Kefélje egyformán a szája összes részét. az Ön számára megfelelő technikáról konzultálhat fogorvosával vagy dentál higiénikusával.

Kefélés után a kijelző visszajelzést ad a fogmosás ideje alapján. Bármely elektromos fogkefe használatának első napjaiban az íny kissé vérezhet. Általában a vérzésnek néhány nap múlva el kell múlnia. Ha 2 hét elteltvel is fennáll a probléma, kérjük, forduljon fogorvosához vagy dentál higiénikusához. Ha fogai vagy ínye érzékeny, az Oral-B az «Érzékeny» vagy a «Szuper érzékeny» módok használatát javasolja (opcionális egy Oral-B «Gyengéd ápolás» kefefejjel együtt (d)).

Időzítő

Az időzítő 30 másodpercenként rövid rezgő hanggal jelez, hogy lépjen szája következő negyedére. A hosszú rezgő hang jelzi a szakemberek által ajánlott 2 perces fogmosás idő végét.

Az időzítő megjegyzi a fogmosási időt, még akkor is, ha a markolat rövid ideig ki van kapcsolva a fogmosás során. Az időzítő visszaáll, ha 30 másodpercnél hosszabb szünetet tart, vagy ha a markolatot visszahelyezi a csatlakoztatott töltőre.

Megjegyzés: Az Oral-B applikáció használata során az időzítő deaktiválódhat bizonyos funkciók miatt.

Megjegyzés: Az időzítő beállításait az Oral-B applikáción keresztül is testreszabhatja.

**Intelligens nyomásérzékelő jellemzői (a)**

A fogkefe intelligens nyomásérzékelővel (3) rendelkezik, amelynek különböző funkciói vannak, a fény különböző színei:

Fehér (alapértelmezett) = Működési jelző (válasszon egyedi színt az Oral-B App (b) segítségével) / alacsony nyomásjelző

Piros = magas nyomású jelző / alacsony elemszint jelző

Zöld = ajánlott nyomásjelző

Kék = Bluetooth párosítás jelző

Narancs = Hibajelző (kövesse a kijelzőn megjelenő üzenetek)

Keféljen a megfelelő nyomással, amit a zöld fény jelez. Ha túl nagy nyomást gyakorol, piros színnel világít, emlékeztetve a nyomás csökkentésére.

Ha az intelligens nyomásérzékelő fehér színnel (vagy az Ön által előre kiválasztott színnel) világít, javasoljuk, hogy alkalmazzon nagyobb nyomást.

Nagy nyomás alatt a kefefej mozgása csökken («Napi tisztítás», «Intenzív tisztítás» és «Érzékeny» üzemmódokban). Rendszeresen ellenőrizze az intelligens nyomásérzékelő működését úgy, hogy használat közben mérsékelten nyomja meg a kefefejet.

Megjegyzés: Az Oral-B alkalmazás használata során az intelligens nyomásérzékelő visszajelzése bizonyos funkcióknál inaktív lehet.

Megjegyzés: Az intelligens nyomásérzékelő deaktiválva van a «Nyelv tisztítása» módban.

**Tisztítási módok (modelltől függően)**

A fogkefe különböző, a kijelzőn látható fogmosási módokat kínálja:

«Napi tisztítás» - Normál mód napi használatra tisztításhoz

«Érzékeny» - Kíméletes, mégis alapos tisztítás érzékeny területekre

«Gum Care» - Az íny gyengéd masszírozása

«Fehérítés» - Polírozás alkalmi vagy mindennapi használatra

«Intense Clean» - Rendkívüli tisztaság érzés (nagyobb sebességgel működtetve)

«Super Sensitive» - Szuper gyengéd tisztítás extra érzékeny területekre

«Nyelv tisztítása» - nyelv tisztítása alkalmi vagy mindennapi használat A «Nyelvtisztítás» üzemmód használata esetén javasoljuk a «Gyengéd ápolás» kefefej (d) használatát. Fogmosással vagy anélkül is ecsetelheti a nyelvét. Finoman mozdítsa szisztematikusan a nyelv egész területén. Az ajánlott fogmosási idő 30 másodperc; a motor 30 másodperc múlva leáll.

Mód beállítása:

Először kiválaszthatja az alapértelmezett üzemmódot az üzemmód gomb (8) egymás utáni megnyomásával, miután a markolat felébred (a kijelző bekapcsol). Válassza ki a módot a be/kikapcsoló gomb (7) megnyomásával. A fogkefe a kiválasztott alapértelmezett módban indul. Fogmosás közben is változtathat módot.

Megjegyzés: A módbeállításokat testre szabhatja az Oral-B applikáción keresztül is.

**Interaktív kijelző**

Kapcsolja be az interaktív kijelzőt (4) a be/kikapcsoló gomb (7) megnyomásával. Ha a kijelzőn nem kapott további utasításokat, válthat a mód gombbal, és a be/kikapcsoló gombbal választhat.

(10-16) «Üzemódválasztás» - váltás a mód gomb megnyomásával és az alapértelmezett indítási mód kiválasztása be/kikapcsoló gombbal.

(17) «Beállítások» - az összes mód váltása, amíg el nem éri a «Beállítások» opciót; a belépéshez nyomja meg a be/kikapcsoló gombot:

-> (19) a Bluetooth beállításainak kezelése (engedélyezés, letiltás)

-> (20) a fénygyűrű színének kiválasztása / módosítása

-> (21) nyelv kiválasztása / módosítása

-> (22) a gyári beállítások visszaállítása

(24) «Időzítő» - a fogmosási időt mutatja.

(25) «Akkumulátor állapota» - az akkumulátor állapotát mutatja használat után, töltéskor vagy ha az akkumulátor lemerült.

(26) «Csere emlékeztető» - emlékezteti Önt, mikor kell kicserélni a kefefejet.

(27) «Kefe visszajelzés» - a kefélésről történő visszajelzést mosolygós arccal jelzi.

«Kefe ébrenlét», amikor a markolatot felkapja, leemeli a csatlakoztatott töltőről, vagy amikor megnyomja a be/kikapcsoló gombot, a markolat jelzi a készenlétet.

«Hibaüzenetek» - «Működési határokon kívül»: Ön normál hőmérsékleten és / vagy a szokásos akkumulátoráram felett működik vagy tölt.

**KEFEFEJEK**

Az Oral-B különféle Oral-B iO kefefejeket kínál (c / d), amelyek csak az Oral-B iO fogkefe markolatához illeszkednek, és felhasználhatók foganként történő precíziós tisztításhoz.

A legtöbb iO Oral-B kefefej INDICATOR® sörtével rendelkezik, amelyek segítenek nyomon követni a kefefej cseréjét. Alapos keféléssel, naponta kétszer, két percig, a kefefej színe kb. 3 hónapon belül félig elhalványul, jelezve, hogy ki kell cserélni az ecset fejét. Ha a sörték széthúzódnak, mielőtt a szín visszahúzódna, akkor túl nagy nyomást gyakorolhat a fogakra és az ínyre. Általában azt javasoljuk, hogy 3 havonta cserélje ki a kefefejet.

**A FOGKEFE CSATLAKOZTATÁSA OKOSTELEFONJÁRA**

Az Oral-B applikáció iOS vagy Android ™ operációs rendszert futtató okostelefonokhoz érhető el. Ingyenesen letölthető az App Store (SM) / Google Play ™ alkalmazásból, vagy beolvashatja a QR-kódot a kézikönyv hátsó oldalán (i).

* Indítsa el az Oral-B alkalmazást. Ez végigvezeti Önt a teljes Bluetooth párosítási eljáráson. Megtalálhatja az alkalmazás beállításai között is (Továbbiak -> Az fogkeféje).

Megjegyzés: Az Oral-B alkalmazás funkcionalitása korlátozott, ha az okostelefonon deaktiválják a Bluetooth-ot (az utasításokat az okostelefon használati utasításában találja.)

* A párosítást az intelligens nyomásérzékelő jelzőfénye jelzi. Az alkalmazással kapcsolatos utasítások megjelennek az okostelefonon.
* Bármikor megváltoztathatja a Bluetooth beállításait a kezelőjén a kijelzőn -> Beállítások -> Bluetooth engedélyezése / letiltása.
* Használat során tartsa az okostelefont a fogkefe közvetlen közelében (5 m-es távolságon belül). Győződjön meg arról, hogy az okostelefon biztonságosan, száraz helyen van.

Megjegyzés: Az okostelefonnak támogatnia kell a Bluetooth 4.2 (vagy újabb) / Bluetooth Smart szoftvert a markolat párosításához. Ellenőrizze az app.oralb.com webhelyen az Oral-B alkalmazás kompatibilis okostelefonjait és országos elérhetőségét.

Vigyázat: Kövesse az okostelefon felhasználói kézikönyvét, hogy a telefonját / töltőjét fürdőszobai környezetben történő használatra tervezték-e.

**TISZTÍTÁS**

Fogmosás után öblítse le kefefejét folyó víz alatt bekapcsolt markolattal. Távolítsa el a kefefejet, és külön tisztítsa meg a markolatot és a kefefejet. Győződjön meg arról, hogy a markolat felső részén és a kefefejön belül is folyik a víz. Törölje szárazra az összes alkatrészt, és hagyja megszáradni, mielőtt újra összeszereli a fogkefét.

Tisztítás előtt húzza ki a töltőt. Rendszeresen tisztítsa a töltőt nedves törlőkendvel. Kérjük, ellenőrizze az egyes tartozékok egyedi tisztítási utasításait a «Kiegészítők» szakaszban.

**TARTOZÉKOK (modelltől függően)**

**Töltő utazótok (h)**

* A markolat (5) töltéséhez helyezze a töltőtokba (h), és csatlakoztassa az elektromos csatlakozóaljzathoz a mellékelt tápegység (h2) használatával. A tápegység az összes globális hálózati feszültségtartományhoz használható (100 - 240 V).
* A töltőtok villogó fénye (h1) azt jelzi, hogy a fogantyú töltődik. Miután a fogantyú teljesen fel van töltve, a lámpa kialszik. A teljes töltés általában 6 órát vesz igénybe.
* A külső és belső burkolatot csak nedves ruhával szabad megtisztítani. Mielőtt az utazótáskában tárolná, ellenőrizze, hogy a fogantyú és a kefefej teljesen száraz-e.

Megjegyzés: Az utazótáska felületén azonnal tisztítsa meg a foltokat. Az utazótáskát tiszta és száraz helyen tárolja.

**Utazótok (g)**

Tárolja a tiszta és száraz fogkefét/kefefejeket az utazótáskában (g). A külső és belső burkolatot csak nedves ruhával szabad megtisztítani.

Megjegyzés: Az utazótáska felületén azonnal tisztítsa meg a foltokat. Az utazótáskát tiszta és száraz helyen tárolja.

**Kefefejtartó állvány (f) / Kefefejtartó kupakkal (e)**

A megtisztított kefefejeket a kefefejtartók csapjain tárolhatja. Győződjön meg róla, hogy a kefefejek megszáradtak, mielőtt betette őket a tartóba és / vagy lezárta a kupakot. A kefefejtartók és a kupak mosogatógépben moshatók.

**Cipzáros tasak / mágneses tasak**

Tárolja a tiszta és száraz fogkefét / kefefejeket a cipzáras tokban. A külső és belső burkolat folyó víz alatt tisztítható. Tárolja a tiszta és száraz fogkefét a kefefejtartóval (e) együtt a mágneses tasakban. Győződjön meg róla, hogy a kefefejek megszáradtak, mielőtt a tartóba helyeznék és / vagy bezárnák a kupakot. A külső és belső felületek folyó víz alatt tisztíthatók. A tasakokat tiszta és száraz helyen tárolja.

Megjegyzés: Azonnal tisztítsa meg a tasak felületén lévő foltokat. Előzetes értesítés nélkül változtatható.

**KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS**

A termék elemeket és / vagy újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja a háztartási hulladékba, hanem újrahasznosítás céljából vigye az országában található elektromos hulladékgyűjtő helyekre.

**GARANCIA**

2 év garanciát vállalunk a termékre a vásárlás napjától kezdődően. A jótállási időn belül ingyenesen kiküszöböljük a készülék minden olyan hibáját, amely anyag- vagy gyártási hibákból származik, akár a teljes készülék javításával, akár cseréjével. A rendelkezésre állás függvényében az egység cseréje eltérő színű vagy azzal egyenértékű modellt eredményezhet.

Ez a garancia minden országra kiterjed, ahol ezt a készüléket a Braun / Oral-B vagy annak kijelölt forgalmazója szállítja. Ez a garancia nem vonatkozik: a nem rendeltetésszerű használatból, normális kopásból vagy használatból eredő károkra, különösen a kefefejekre, valamint olyan hibákra, amelyek elhanyagolható mértékben befolyásolják a készülék értékét vagy működését.

A garancia érvényét veszti, ha a javításokat illetéktelen személyek végzik, és ha a javítás során nem eredeti Braun / Oral-B alkatrészeket használnak. Ez a készülék Bluetooth Smart által jóváhagyott rádió interfésszel rendelkezik. Az adott okostelefonokkal való Bluetooth Smart kapcsolat létrehozásának elmulasztására a készülék garanciája nem vonatkozik, kivéve, ha a Bluetooth interfész meghibásodása az Oral-B-re utal. A Bluetooth-eszközöket saját gyártói, és nem az Oral-B garantálja. Az Oral-B nem befolyásolja és nem javasol semmilyen eszközt a gyártóknak, ezért az Oral-B nem vállal felelősséget a Bluetooth-interfészünkkel kompatibilis eszközök számáért.

Az Oral-B fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül bármilyen technikai módosítást vagy változtatást eszközöljön az eszköz jellemzőinek, interfészének és menüszerkezetének rendszer-megvalósításában, amelyet szükségesnek tartanak az Oral-B rendszerek megbízható működésének biztosításához.

A garanciális időszakon belüli szolgáltatás igénybevételéhez adja át vagy küldje el a teljes készüléket az értékesítési bizonylattal az Oral-B Braun hivatalos ügyfélszolgálatán.

**Információk**

**Bluetooth® rádiómodul**

Noha a Bluetooth-eszköz összes jelzett funkciója támogatott, az Oral-B nem biztosítja a kapcsolat 100% -os megbízhatóságát és a funkciók konzisztenciáját.

A működési teljesítmény és a kapcsolat megbízhatósága minden egyes Bluetooth-eszköz, szoftververzió, valamint ezen Bluetooth-eszközök operációs rendszerének és az eszközön alkalmazott vállalati biztonsági előírások közvetlen következménye.

Az Oral-B betartja és szigorúan alkalmazza azt a Bluetooth-szabványt, amely alapján a Bluetooth-eszközök kommunikálni és működni tudnak az Oral-B fogkefékben.

Ha azonban az eszközgyártók nem tudják megvalósítani ezt a szabványt, a Bluetooth kompatibilitás és a funkciók tovább sérülnek, és a felhasználó funkcionális és funkciókkal kapcsolatos problémákat tapasztalhat. Felhívjuk figyelmét, hogy a Bluetooth-eszközön található szoftver jelentősen befolyásolhatja a kompatibilitást és a működést.

**Garancia - kizárások és korlátozások**

Ez a korlátozott jótállás csak azokra az új termékekre vonatkozik, amelyeket a Procter & Gamble Company, leányvállalatai vagy leányvállalatai («P&G») gyártottak, vagy amelyeket a Braun / Oral-B védjegy, márkanév vagy logó segítségével azonosíthat. Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik semmilyen, nem P&G termékre, beleértve a hardvert és szoftvert is. A P&G nem felelős semmilyen olyan program, adat vagy egyéb információ károsodásáért vagy elvesztéséért, amelyet a termék, vagy bármely nem P&G termék vagy alkatrész tartalmaz, amelyre ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik. A programok, adatok vagy egyéb információk helyreállítására vagy újratelepítésére ez a korlátozott garancia nem vonatkozik. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik (i) baleset, visszaélés, visszaélés, elhanyagolás, helytelen alkalmazás vagy nem P&G termék által okozott károkra; (ii) olyan károk, amelyeket a Braun vagy a Braun hivatalos szervizhelyén kívül más által végzett szerviz okoz; (iii) olyan termék vagy alkatrész, amelyet a P&G írásbeli engedélye nélkül módosítottak, és (iv) az Oral-B okostelefon állvány / korong, okostelefon tükörtartó vagy töltőtáska használatából vagy tehetetlenségből eredő károk ("Kiegészítők").

**FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA**

FELELŐSSÉG KIZÁRÁS A HATÁLYBAN LÉVŐ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN SEM ÖN, SEM HARMADIK FÉL SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETI FELELŐSSÉ A P&G VÁLLALATOT, ANNAK DISZTRIBÚTORAIT VAGY BESZÁLLÍTÓIT BÁRMELY TERMÉSZETBŐL EREDŐ, OLYAN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ-, MULASZTÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, AMELYEK AZ ORAL-B KIEGÉSZÍTŐK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL ADÓDNAK, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET, TULAJDONBAN OKOZOTT KÁROKAT, VAGY AZ ORAL-B KIEGÉSZÍTŐKBEN VAGY AZOKKAL EGYÜTT HASZNÁLT, BÁRMELY HARMADIK FÉL TERMÉKEIBEN KELETKEZETT KÁROKAT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A P&G TUDHATOTT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A P&G NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FOGYASZTÓ ELEKTRONIKAI ESZKÖZEIBEN VAGY MÁS EGYÉB SZEMÉLYES TULAJDONÁBAN KELETKEZETT SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY ADATVESZTESÉGÉRT, AMELY AZ ORAL-B KIEGÉSZÍTŐK HASZNÁLATÁVAL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. AZ ORAL-B FELÉ TÁMASZTOTT SEMMILYEN JAVÍTÁSI IGÉNY NEM HALADHATJA MEG A TERMÉKÉRT A VÁSÁRLÁSKOR FIZETETT ÉRTÉKET.

**Garanciális kefefejek**

Az Oral-B garanciája érvényét veszti, ha az elektromos újratölthető fogantyú károsodását a nem Oral-B pótkefefejek használatának tulajdonítják. Az Oral-B nem javasolja nem Oral-B pótkefefejek használatát.

* Az Oral-B nem tudja ellenőrizni a nem Oral-B cserekefék minőségét. Ezért nem tudjuk biztosítani a nem Oral-B pótkefefejek tisztítási teljesítményét.
* Az Oral-B nem tudja biztosítani a nem Oral-B pótkefefejek megfelelő illeszkedését.
* Az Oral-B nem tudja megjósolni a nem Oral-B pótkefefejek hosszú távú hatását a fogantyú kopására.

Az összes Oral-B pótkefefej Oral-B logót visel, és megfelel az Oral-B magas minőségi követelményeinek. Az Oral-B nem helyettesíti a kefefejeket vagy alkatrészeket más márkanév alatt.

**HIBAELHÁRÍTÁS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Probléma** | **Lehetséges okok** | **Javaslat** |
| **APPLIKÁCIÓ** |
| A markolat nem működik (megfelelően) az Oral-B applikációval. | 1. Az Oral-B alkalmazás be van zárva.2. A Bluetooth nincs aktiválva az okostelefonon.3. A Bluetooth le van tiltva a markolaton.4. Megszakadt a Bluetooth kapcsolat az okostelefonnal.5. Az okostelefon nem támogatja a Bluetooth 4.2 (vagy újabb) / Bluetooth Smart szoftvert.6. Elavult Oral-B alkalmazás. | 1. Indítsa el az Oral-B alkalmazást.2. Aktiválja a Bluetooth-t az okostelefonon (a felhasználói kézikönyv leírja).3. Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Beállítások képernyőn keresztül -> Bluetooth engedélyezése.4. Párosítsa újra a markolatot és az okostelefont az applikáció beállításain keresztül. Tartsa az okostelefont a közvetlen közelében, amikor markolatot használja.5. A párosításhoz okostelefonjának támogatnia kell a Bluetooth 4.2 (vagy újabb) / Bluetooth Smart funkciót. Keresse meg az app.oralb.com oldalt kompatibilis okostelefonokról és az Oral-B alkalmazás országos elérhetőségéről6. Töltse le a legújabb Oral-B alkalmazást. |
| Gyári beállítások visszaálíltása | Eredeti funkcionalitás szükséges. | Lépjen be a Beállítások -> Gyári visszaállítás (22) menüpontba kijelzőn keresztül. Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a megerősítéshez. |
| **FOGKEFE** |
| A fogantyú nem működik (az első használat során). | 1. Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony; a markolat nem működik.2. Szabványos hőmérsékleten kívül üzemel (üzenet a kijelzőn és / vagy az intelligens nyomásérzékelő váltakozó fényei) | 1. Töltsön legalább 30 percig.2. Mindig normál üzemi hőmérsékleten (> 0 ° C és <40 °C) működjön. |
| Rövid rezgés 2 perc múlva, vagy a markolat nem tudsemmilyen időzítőt működtetni. | Az időzítő módosítva / deaktiválva van az applikáción keresztül. | Az applikáció segítségével módosíthatja az időzítő beállításait, vagy elvégezheti a gyári beállítások visszaállítást (lásd: Alkalmazáshiba-felvételek). |
| A markolat nem töltődik. | 1. Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony (0%); eltarthat akár 10-15 percig, amíg a kijelző bekapcsol.2. A töltés környezeti hőmérséklete kívül esik az érvényes tartományon (<0 ° C és> 40 °C).3. Előfordulhat, hogy a töltő nincs (megfelelően) csatlakoztatva. | 1. Töltse legalább 30 percig a készüléket.2. A töltéshez ajánlott környezeti hőmérséklet 5 ° C és 35° C között van.3. Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozik-e a hálózati feszültséghez. |
| Zörgés / hangos zaj fogmosás vagy bekapcsolás közben. | 1. Előfordulhat, hogy a kefefej nincs megfelelően elhelyezve a kefefejen.2. Kefefej esetleg elkopott. | 1. Ellenőrizze a kefefej megfelelő illesztését a fogantyún. Kis hézagnak kell marad közöttük.2. Cserélje ki a kefefejet. |

Az újratölthető fogkefe tartalmaz egy rádió modult, amely a 2,4–2,48 GHz sávban működik, maximális teljesítménye 1 mW. A Braun GmbH ezennel kijelenti, hogy a 3758, 3771, 3765, 3754, 3764, 3762 és 3767 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.oralb.com/ce.